# インテル(R) ネットワーク・アダプターのインストール

## インテル(R) イーサネット 10 ギガビット・サーバー・アダプターのインストール

### アダプターのインストール

1. コンピューターの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。「ホット プラグ」インストールを行う場合は、最初にサーバーのマニュアルを参照してください。
2. コンピューターのカバーを外し、アダプターに該当するスロットからアダプター・スロットカバーを取り外します。アダプターのコネクターよりも長いスロットを使用してもかまいませんが、PCI Express コネクターよりも短いスロットには取り付けないでください。
3. アダプターを PCI スロットにしっかりと差し込み、ブラケットを固定します。
4. コンピューターのカバーを取り付けます。電源コードをコンセントに差し込みます。

### メザニンカードのインストール

1. コンピューターの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。
2. コンピューターのカバーを取り外します。
3. メザニンボードの PCIe コネクターをマザーボード上のコネクターと 4 つのプラスチックのスタンドオフに揃えます。
4. アダプターがメザニンボード・コネクターに完全に挿入され 4 つのスタンドオフに嵌るまでアダプターを押します。
5. コンピューターのカバーを取り付けます。電源コードをコンセントに差し込みます。

## ネットワーク・ケーブルの接続

インテル(R) イーサネット 10 ギガビット銅アダプター： カテゴリー 6、カテゴリー 6a、またはカテゴリー 7 イーサネット・ケーブルを使用します。

インテル(R) イーサネット 10 ギガビット・サーバー・アダプター (SFP+ 光学プラグ着脱可能型)： モジュール製造元の指示に従ってモジュールをインストールしてケーブルを接続します

インテル(R) イーサネット 10 ギガビット・ファイバー・アダプター (SC コネクター接続)： 光ファイバーコネクターのカバーを外して保管します。SC 光ファイバ コネクターを アダプターブラケットの TX/RX ポートに差し込みます。

インテル(R) イーサネット 10 ギガビット・ファイバー・アダプター (LC コネクター接続)： 光ファイバーコネクターのカバーを外して保管します。LC コネクターをアダプターに差し込みます。長さの制限を含め、アダプターの光ファイバーの仕様にケーブルが準拠する場合は、SC 等のほかのタイプのコネクターに変換ケーブルを使用することができます。

インテル(R) イーサネット 10 ギガビット CX4 アダプター： 物理的なケーブルは、IEEE Std 802.3ak、Clause 54 の仕様に合っていなければなりません。必要なケーブルのコネクターは、IEC 61076-3-113 で定義されている MDI ラッチタイプのソケットです。

コンピューターを起動し、次のドライバー・インストール手順に従います。

###

## ドライバーおよびインテル(R) PROSet ソフトウェアのインストール

### Microsoft* Windows* オペレーティング・システム

| 注：

- ドライバーをインストールするには、オペレーティング・システムに対する管理者権限が必要です。
- サポートされているオペレーティング・システムについては、インテル 10GbE アダプター ガイドの「システム要件」のページを参照してください。

Windows を起動すると、アダプターが新しいハードウェアとして検出されます。次の手順に従って、適切なドライバーをインストールします。

1. アダプターが検出され、Windows によって Windows 常駐ドライバーがインストールされるか、新しいハードウェアの検出 ウィザードが起動します。

2. ウィザードが起動した場合は、画面の指示に従って、このパッケージに付属の CD からドライバーをインストールします。

3. Windows 常駐ドライバーがインストールされた場合 (ウィザードが表示されない場合) は、インテル CD を挿入し、［インテル ネットワーク・コネクション ］ の autoran ウィンドウが表示されたら ［ドライバーとソフトウェアのインストール ］ ボタンをクリックして、ドライバーを更新します。

### Linux

このドライバーのバイナリー RPM* パッケージを作成するには、「rpmbuild -tb <filename.tar.gz>」を実行します 。<filename.tar.gz> の部分は、ドライバーのファイル名に置き換えます 。

| 注： ビルドが正しく機能するには、現在実行中のカーネルのバージョンとインストールされたカーネル ソースの設定が一致する必要があります。カーネルを再コンパイルしたばかりの場合は、システムを再起動してください。 RPM 機能は Red Hat でのみテストされています。

1. 任意のディレクトリーにベース ドライバーの tar ファイルを移動します。たとえば、「/home/username/ixgb」または「/usr/local/src/ixgb」ディレクトリーを使用します。

2. アーカイブを解凍します。（<x.x.x> は、ドライバー tar のバージョン番号です。）

   > tar zxf ixgb-<x.x.x>.tar.gz

3. ドライバの src ディレクトリーに変更します。（<x.x.x> は、ドライバー tar のバージョン番号です。）

   > cd ixgb-<x.x.x>/src/

4. ドライバー モジュールをコンパイルします。

   > make install

   バイナリーは次のようにインストールされます。

   > /lib/modules/[カーネル バージョン]/kernel/drivers/net/ixgb.o

   上に示したのは、デフォルトのインストール場所です。使用している Linux によっては、上のインストール場所が使用されない場合もあります。

5. モジュールをインストールします。

   > modprob ixgb <パラメータ>=<値>

6. 以下のように入力してインターフェイスに IP アドレスを割り当てます。（<x> はインターフェイス番号です。）

   > ifconfig eth<x> <IP アドレス>

7. インターフェイスが機能することを確認します。次のように入力します。<IP アドレス> の部分には、テストするインターフェイスと同じサブネットにある、別のコンピューターの IP アドレスを入れます。

   > ping <IP アドレス>

### FreeBSD

#### 構築とインストール

このドライバーは、FreeBSD カーネル、バージョン 4.8 以降で使用するように作られています。

| 注： ドライバー モジュールをコンパイルするには、カーネル ソースがインストールされていることが必要です。

以下の手順で、x.x.x はドライバーのバージョンを表示します。ドライバーのバージョンは tar ファイルの名前で確認できます。

1. 任意のディレクトリーにベース ドライバーの tar ファイルを移動します。たとえば、 /home/username/ixgb または /usr/local/src/ixgb を使用します。

2. アーカイヴを解凍します。

   > tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz

   これによって、ixgb-x.x.x ディレクトリーが作成されます。

3. man ページをインストールします。
   cd ixgb-x.x.x
   gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz

4. ドライバーを実行中のシステムにロードするには、次の手順に従います。

   cd ixgb-x.x.x
   make

   または

   cd ixgb-x.x.x/src
   make load

5. インターフェイスの IP アドレスを割り当てるには、次のように入力します。
   ifconfig ixgb<interface_num> <IP アドレス>

6. インターフェイスが機能することを確認します。以下のように入力します。（<IP アドレス> はテストするインターフェイスと同一のサブネット上にある別のコンピューターの IP アドレスです。）
   ping <IP アドレス>

7. システムの起動時にドライバーを自動的にロードするには、次のように入力します。

cd ixgb-x.x.x/src
make load
cp if_ixgb.ko /modules

/boot/loader.conf を編集して、次の行を追加します。
if_ixgb_load="YES"
または
カーネルにドライバーをコンパイルします (アイテム 8 を参照)。
/etc/rc.conf を変更して、適切な ifconfig_ixgb<interface_num> エントリーを作成します：
ifconfig_ixgb<interface_num>="<ifconfig_settings>"
使用例：
ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
注： 詳細については、ifconfig man ページを参照してください。

8. ドライバーをカーネルにコンパイルするには、次のように入力します。
   cd ixgb-x.x.x/src
   mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   /usr/src/sys/conf/files.i386 ファイルを編集して、次の行を追加します。
   dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
   dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
   /usr/src/sys/conf/files.i386 ファイルに次の行がある場合は、それらの行を
   削除します。
   /dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
   /dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb
   /usr/src/sys/i386/conf でカーネル設定ファイル (GENERIC または MYKERNEL) を
   編集して、次の行があることを確認します。
   device ixgb
   カーネルをコンパイルしてインストールします。カーネルの更新を有効にするには、システムを再起動する必要があります。

カーネルのコンパイルの詳細については、FreeBSD オペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

## 詳細情報

詳細については、インテル CD に収録されているユーザー ガイドか、インテルのサポート Web サイト http://www.intel.com/p/ja_JP/support/ を参照してください。

*法務情報

`最終変更日2007年10月11日 3:49pm 改訂`