# 인텔® 네트워크 어댑터 설치

## 인텔 PCI, PCI-X 또는 PCI 익스프레스* 어댑터 설치

1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다.
2. 컴퓨터 덮개를 제거한 다음 해당 어댑터와 일치하는 슬롯에서 어댑터 슬롯 덮개를 제거합니다.
3. 어댑터 모서리 커넥터를 세게 밀어서 슬롯에 완전히 끼우고 브래킷을 섀시에 고정시킵니다.
4. 컴퓨터 덮개를 다시 덮고 전원 코드를 연결합니다.

참고: 일부 인텔 기가비트 서버 및 데스크탑 어댑터는 PCI 익스프레스 버스를 활용합니다. 어댑터의 커넥터보다 더 긴 슬롯을 사용하는 것은 문제가 없지만, PCI 익스프레스 커넥터보다 짧은 슬롯에는 설치하지 마십시오.

## 네트워크 케이블 연결

인텔® PRO/100 어댑터 및 기가비트 구리 어댑터: 10Mbps 네트워크용 카테고리 3, 4 또는 5 트위스트 페어 이더넷(TPE) 네트워크 케이블을 사용하여 네트워크 케이블을 어댑터에 연결하십시오. 100 또는 1000 Mbps 네트워크와 주거 지역 네트워크에는 카테고리 5(4 페어) 케이블을 사용하십시오.

SC 커넥터가 있는 인텔® 기가비트 구리 어댑터: 광섬유 커넥터 덮개를 분리하여 보관하십시오. 1000Base-SX 듀플렉스 유형 SC 광섬유 커넥터를 어댑터 브래킷의 TX/RX 포트에 끼우십시오.

LC 커넥터가 있는 인텔® 기가비트 구리 어댑터: 광섬유 커넥터 덮개를 분리하여 보관하십시오. 어댑터 종류에 알맞은 케이블을 사용하여 LC 커넥터를 어댑터에 끼웁니다(1000BASE-SX 또는 1000BASE-LX). 길이 제한을 포함한 어댑터의 광학 사양이 케이블 연결 사양과 맞는 경우에는 SC와 같이 다른 커넥터 종류에 사용하는 전환 케이블을 사용할 수도 있습니다.

컴퓨터를 시작하고 아래의 드라이버 설치 안내를 따르십시오.

## 드라이버 설치

### Windows 운영 체제

드라이버를 설치하려면 운영 체제에 대한 관리자 권한이 있어야 합니다.

1. 어댑터가 감지되고 Windows가 Windows 상주 드라이버를 설치하거나 새 하드웨어 발견 마법사를 시작합니다.
2. 새 하드웨어 발견 마법사가 시작되면 취소 단추를 누릅니다.
3. 인텔 CD를 넣습니다. 인텔 네트워크 연결 자동 실행 프로그램이 자동으로 시작됩니다. 드라이버 및 소프트웨어 설치 단추를 클릭합니다.

### Linux*

이 드라이버의 바이너리 RPM* 패키지를 빌드하려면 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'를 실행합니다. 여기서 파일 이름 <filename.tar.gz>는 드라이버의 해당 파일 이름으로 바꾸십시오.

| 참고:

- 빌드가 올바르게 작동하려면 현재 실행 중인 커널과 설치된 커널 소스의 버전 및 구성이 일치해야 합니다. 커널을 다시 컴파일한 경우에는 시스템을 다시 부팅합니다.

- RPM 기능은 Red Hat 버전에서만 테스트되었습니다.

- 인텔 PRO/100 어댑터에 대해서는 드라이버 이름으로 e100을 사용하십시오.

1. 선택한 디렉토리로 기준 드라이버 tar 파일을 이동합니다. 예를 들어, '/home/username/e1000e' 또는 '/usr/local/src/e1000e'를 사용할 수 있습니다.

2. 파일의 압축을 풉니다. 여기서 <x.x.x>는 드라이버 tar 파일의 버전 번호입니다.

   > tar zxf e1000e-<x.x.x>.tar.gz

3. 드라이버 src 디렉토리로 이동합니다. 여기서 <x.x.x>는 드라이버 tar 파일의 버전 번호입니다.

   > cd e1000e-<x.x.x>/src/

4. 드라이버 모듈을 컴파일합니다.

   > make install

   바이너리가 다음과 같이 설치됩니다.

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000e.o

   위에 보여진 설치 위치가 기본 위치입니다. 일부 Linux 배포판에서는 이러한 위치가 다를 수도 있습니다.

5. 모듈을 설치합니다.

   > modprobe e1000e <parameter>=<value>

6. 다음 명령을 실행하여 인터페이스의 IP 주소를 지정합니다. 여기서 <x>는 인터페이스 번호입니다.

   > ifconfig eth<x> <IP_주소>

7. 인터페이스가 작동하는지 확인합니다. 다음 명령을 실행합니다. 여기서 <IP_주소>는 테스트할 인터페이스와 같은 서브넷에 있는 다른 컴퓨터의 IP 주소입니다.

   > ping <IP_address>

### 기타 운영 체제

다른 드라이버를 설치하려면 어댑터 CD에 있는 사용자 안내서를 참조하거나 고객 지원 웹 사이트 http://www.intel.com/p/ko_KR/support/를 방문하십시오.

*법률 정보

`마지막 수정일: 2007년 10월 11일 3:48p 개정`