# Intel® 網路介面卡安裝

## 安裝 Intel PCI、PCI-X、或 PCI Express* 介面卡

1. 關掉電腦並拔下電源線。
2. 移除電腦外殼，並從符合介面卡的插槽移除介面卡插槽鐵片。
3. 穩固地將介面卡邊緣接頭放入 PCI 插槽，直到完全插入為止。將支架固定到機箱。
4. 將電腦外殼裝回原位。插入電源線。

注意： 有些 Intel Gigabit 伺服器和桌上型介面卡會使用 PCI 高速匯流排。您可以使用比介面卡連接器還要長的插槽，這樣不會造成任何傷害，但是請不要嘗試把長度大於插槽的 PCI 高速連接器安裝到插槽中。

## 接上網路纜線

Intel® PRO/100 與 Gigabit 銅線介面卡： 在 10 Mbp 的網路中使用類別 3、4 或 5 的「雙絞乙太 (TPE) 網路纜線」，並將網路纜線連接到介面卡。在 100 或 1000 Mbps 網路和任何家用網路使用「類別 5」纜線 (4 對)。

含 SC 接頭的 Intel® Gigabit 光纖介面卡： 拆下並妥為存放光纖連接器外殼。將以 1000 為基礎的 SX 雙用類型 SC 光纖接頭插入配接卡框架上的 TX/RX 連接埠內。

含 LC 接頭的 Intel® Gigabit 光纖介面卡： 拆下並妥為存放光纖連接器外殼。將適用於您的配接卡類型的正確纜線的 LC 接頭插入配接卡（1000BASE-SX 或 1000BASE-LX)。如果纜線的規格與配接卡相符 (包括長度規格)，則可參考將纜線換成其它接頭類型 (例如 SC)。

啟動電腦並遵照以下的驅動程式安裝說明執行。

## 安裝驅動程式

### Windows 作業系統

請注意，您一定要有作業系統的管理權限才能安裝驅動程式。

1. 偵測到介面卡，Windows 會安裝 Windows 的常駐驅動程式或啟動「尋找新增硬體」 精靈。
2. 如果「尋找新增硬體」精靈啟動時，請按「取消」按鈕。
3. 插入 Intel CD。Intel 網路連線 自動執行程式會自動啟動。按一下「安裝驅動程式和軟體」 按鈕。

### Linux*

要建立這個驅動程式的二進位 RPM* 封包，請執行 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'。用驅動程式的特定檔案名稱取代 <filename.tar.gz>。

| 注意：

- 要使建立適當作業，目前執行的核心與安裝的核心來源版本及組態一定要相符。如果您剛重新編譯核心，請馬上重新啟動系統。

- RPM 的功能性僅在 Red Hat 傳遞版本中測試過。

- 若是 Intel PRO/100 介面卡，請使用 e100 為驅動程式名稱。

1. 將基礎驅動程式 tar 檔案移到您選擇的目錄中。例如，使用 '/home/username/e1000e' 或 '/usr/local/src/e1000e'。

2. 解 tar/解壓縮該記錄檔，此處的 <x.x.x> 是驅動程式 tar 檔案的版本號碼：

   > tar zxf e1000e-<x.x.x>.tar.gz

3. 變更為驅動程式 src 目錄，其中 <x.x.x> 是驅動程式 tar 的版次號碼：

   > cd e1000e-<x.x.x>/src/

4. 編譯驅動程式模組：

   > make install

   此二進位檔案將被安裝為：

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000e.o

   上列的安裝位置是預設的位置。那些位置對某些特定的 Linux 傳遞版本來說可能不正確。

5. 安裝模組：

   > modprobe e1000e <parameter>=<value>

6. 輸入以下指令來指派介面的 IP 位址，其中 <x> 是介面號碼：

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. 確定介面可以適當作業。輸入以下指令，其中 <IP_address> 是介面經過測試後，在同一子遮罩上的另外一部電腦的 IP 位址：

   > ping <IP_address>

### 其它作業系統

若要安裝其它驅動程式，請參閱《使用者指南》 此指南位於介面卡 CD 中，或者您可蒞臨客戶支援網站： http://www.intel.com/p/zh_TW/support/。

*法律資訊

`上次修訂日期 2007/10/11，下午 3:48 修訂版次`