1. Entpacken Sie das Archiv an einen beliebigen Ort, nachfolgend wird dieser mit C:\PFAD\ bezeichnet.

2. Die Flash-Vorgang des BIOS- oder IPMI- Files wird über das IPMI/BMC/ASMB10/GMC empfohlen, loggen Sie sich hierzu im BMC ein und starten Sie den Flash Vorgang.
	#Achten Sie darauf, dass das BIOS auf Grundeinstellungen zurückgesetzt wird
	#Achten Sie darauf, dass das IPMI/BMC auf Grundeinstellungen zurückgesetzt werden kann und das Default-Passwort (Generisches Passwort) wieder aktiv ist.

3. Die default BIOS-Einstellungen der Azure Stack HCI Systeme finden Sie im nachfolgenden Wiki-Artikel: https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/BIOS-Settings_der_Azure_Stack_HCI_Systeme

4. System neustarten, damit die Änderungen aktiv werden (im Clusterbetrieb muss hierzu der Wartungs-Modus Ihres Clusters aktiviert werden).