Dazu ist lediglich ein Client mit grafischer Oberfläche erforderlich und das sich das zu konfigurierende Modul im gleichen Netzwerk befindet. Beim  starten von psetup wird das Netzwerk durchsucht und alle konfigurierbaren Devices anhand der MAC Adresse angezeigt. Über den Button Query Device werden die Einstellungen des Modules abgefragt dessen MAC sich im Anzeigefeld befindet. Über psetup können alle Netzwerkrelevanten Einstellungen sowie das Passwort geändert werden.