************************************************************
************************************************************
Detta dokument beskriver proceduren för hur du manuellt tar 
bort programvaran för drivrutinen Intel(R) Rapid lagrings-
teknologi och konfigurerar om systemet för att använda 
drivrutinen i operativsystemet för hantering av 
lagringsstyrenheter.

Skriv ut detta dokument för användning som referens innan 
du utför denna procedur. Slutför sedan Del 1 för att avgöra
läge för SATA-styrenheten. Beroende på vilket läge som avgörs
i Del 1 slutför du antingen Del 2A eller 2B.

VARNING: När du konfigurerar om systemet kan det resultera 
i dataförlust på någon av de RAID-volymer som för 
närvarande används av systemet. När du tar bort drivrutinen 
Intel Rapid lagringsteknologi företag från startenheten 
eller startbar RAID-volym kan det kräva ominstallation av 
operativsystemet. Bibehåll dataintegritet genom att 
säkerhetskopiera alla data innan du fortsätter. 

************************************************************
* Del 1: Avgöra systemläge
************************************************************

Vilka steg du använder för att ta bort den här programvaran 
beror på huruvida systemet körs i RAID- eller AHCI-läge. 

Avgör systemläge genom att identifiera hur SATA-styrenheten 
presenteras i Enhetshanteraren genom att slutföra 
nedanstående steg:

1.  Markera Kontrollpanel på Start-menyn.

I Microsoft Windows XP*:

2.  Dubbelklicka System i klassiskt läge. 

3.  Markera fliken Maskinvara.

4.  Välj Enhetshanteraren.

5.  I fönstret Enhetshanteraren letar du efter en post som 
    heter SCSI and RAID Controllers. Om denna post finns med 
    utökar du den och letar efter en av nedanstående 
    styrenheter. Om denna post inte finns med fortsätter
    du till steg 6:

I Microsoft Windows Vista* eller senare:

2.  Dubbelklicka System i klassiskt läge (eller vyn med de 
    små eller stora ikoner med Windows 7*).

3.  Välj Enhetshanteraren i den vänstra fönsterrutan.

4.  I fönstret Enhetshanteraren letar du efter en post som 
    heter Storage Controllers. Om denna post finns med 
    utökar du den och letar efter en av nedanstående 
    styrenheter. Om denna post inte finns med fortsätter
    du till steg 6:

   - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA-läge)
      Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 
      C600 series chipset (SATA-läge) SAS-system i RAID-läge. 
      Fortsätt med Del 2A nedan.

   - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett
      C600 series chipset SAS-system i RAID-läge. 
      Fortsätt med Del 2A nedan.

   - 'Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett
      C600 series chipset SATA-system i RAID-läge. 
      Fortsätt med Del 2A nedan.
   
    - Om ingen av ovanstående styrenheter visas
      körs systemet inte i RAID-läge. Fortsätt
      med steg 6 nedan.

6.  I fönstret Enhetshanteraren letar du efter en post som 
    heter IDE ATA/ATAPI controllers. Om denna post finns med 
    utökar du den och letar efter en av följande styrenheter:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 
      C600 series chipset SATA-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - Om ingen av ovanstående styrenheter visas
      körs systemet inte i AHCI-läge. Inga andra
      lägen stöds av programmet Intel Rapid lagringsteknologi 
      företag. Fortsätt med steg 7 nedan.

7.  Det verkar som om systemet inte körs i RAID- eller 
    AHCI-läge. Om du är av den åsikten att systemet körs 
    i RAID- eller AHCI-läge, men du inte ser någon av de 
    styrenheter som visas ovan, kontakta då 
    systemtillverkaren eller inköpsstället för hjälp. 
    Du kan inte fortsätta med Del 2 förrän du har avgjort 
    systemläge.



************************************************************
* Del 2A: System i RAID-läge
************************************************************

Proceduren i det här avsnittet kan bara utföras på ett 
system som är i RAID-läge. Fortsätt inte med den här 
proceduren om du inte har slutfört stegen i Del 1 ovan för 
att avgöra om detta är sant för det här systemet. Läs 
nedanstående varningar innan du fortsätter.

VARNINGAR:
a. Om en RAID 0-volym tas bort, tas alla data på den 
   volymen bort permanent. Säkerhetskopiera alla viktiga 
   data innan du fortsätter. 

b. Om en disk eller volym som är ansluten till RAID-
   styrenheten innehåller systemfiler, tas dessa filer bort 
   och operativsystemet måste installeras om.


1.  Se till att du har läst och förstått ovanstående 
    varningar.

2.  Starta om systemet.

3.  Gå till pre-boot användargränssnitt och fortsätt med 
    steg 4 nedan. Om pre-boot användargränssnittet inte är
    tillgängligt hoppar du över steg 4 och fortsätter med 
    steg 5 nedan.
    
4.  Slutför denna procedur om option ROM'en är installerat:

    4a. Gå till option ROM Konfigurationsverktyg genom att 
        trycka på Ctrl-I när du instrueras att göra så under 
        systemstart.
    4b. I installationsprogrammet väljer du menyalternativ 
        2, 'Delete RAID Volume', för att komma till menyn 
        där du kan ta bort RAID-volym.
    4c. Markera den volym du vill ta bort genom att använda 
        piltangenterna.
    4d. Tryck på 'DEL'-tangenten för att ta bort den 
        markerade volymen och tryck på 'Y' för Yes för att 
        bekräfta borttagandet. Upprepa detta steg efter 
        behov för att ta bort alla volymer som finns med. 
    4e. Avsluta installationsprogrammet.
    4f. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
        genom att antingen trycka på en tangent så som 'F2'- 
        eller 'DEL'-tangenten så snart som systemet börjar 
        starta).
    4g. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
        från 'RAID' till 'IDE'.
    4h. Spara ändringarna och avsluta systemets 
        BIOS-inställning.

5.  Slutför denna procedur om option ROM'en inte är installerat:

    5a. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
        genom att antingen trycka på en tangent så som 'F2'- 
        eller 'DEL'-tangenten så snart som systemet börjar 
        starta).
    5b. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
        från 'RAID' till 'IDE'.
    5c. Spara ändringarna och avsluta systemets 
        BIOS-inställning.

6.  Starta om systemet.



************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-läge
************************************************************

Proceduren i det här avsnittet kan bara utföras på ett 
system som är i AHCI-läge. Fortsätt inte med den här 
proceduren om du inte har slutfört stegen i Del 1 ovan för 
att avgöra om detta är sant för det här systemet. Vi 
rekommenderar att du säkerhetskopierar alla viktiga data 
innan du fortsätter. 

1.  Starta om systemet.

2.  Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
    genom att antingen trycka på en tangent så som 'F2'- 
    eller 'DEL'-tangenten så snart som systemet börjar 
    starta). 

3.  Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
    från 'AHCI' till 'IDE'.

4.  Spara ändringarna och avsluta systemets 
    BIOS-inställning.

5.  Starta om systemet. Operativsystemet bör starta som 
    tidigare.


Obs! Om du erfar några svårigheter när du gör dessa 
ändringar i system-BIOS, kontakta då moderkortstillverkaren 
eller inköpsstället för hjälp.

************************************************************
* ANSVARSFRISKRIVNING
************************************************************

INFORMATIONEN I DETTA DOKUMENT TILLHANDAHÅLLS I ANSLUTNING 
TILL INTEL-PRODUKTER. INGEN LICENS, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, 
VID S.K. ESTOPPEL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, TILL NÅGRA RÄTTIGHETER 
FÖR IMMATERIELL EGENDOM BEVILJAS AV DETTA DOKUMENT. FÖRUTOM 
ENLIGT VAD SOM TILLHANDAHÅLLS I INTELS BESTÄMMELSER OCH 
VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV SÅDANA PRODUKTER, ANTAR INTEL 
INGET ANSVAR ÖVERHUVUDTAGET OCH INTEL FRÅNSÄGER SIG ALL UTTRYCKT 
ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, SOM HAR ATT GÖRA MED FÖRSÄLJNING 
OCH/ELLER ANVÄNDNING AV INTEL-PRODUKTER INKLUSIVE ANSVAR ELLER 
GARANTIER SOM GÄLLER PASSNING FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, 
SÄLJBARHET ELLER INTRÅNG PÅ PATENT, UPPHOVSRÄTT ELLER ANNAN 
IMMATERIELL EGENDOMSRÄTT.

SÅVIDA INGET ANNAT ÖVERENSKOMMES SKRIFTLIGEN AV INTEL, ÄR 
INTEL-PRODUKTERNA INTE UTFORMADE ELLER AVSEDDA FÖR NÅGOT 
PROGRAM DÄR MISSLYCKANDET AV INTEL-PRODUKTEN SKULLE KUNNA 
SKAPA EN SITUATION DÄR PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL KAN UPPSTÅ.

Intel kan göra ändringar i specifikationer och produktbeskrivning 
när som helst, utan meddelande. Designers får inte sätta sin 
tillit till frånvaro av eller egenskaper i eventuella funktioner 
eller instruktioner som märkts som "reserverade" eller 
"odefinierade". Intel förbehåller sig dessa för framtida 
definition och ska inte ha något som helst ansvar för 
konflikter eller inkompatibiliteter som uppstår från framtida 
ändringar i dem. Informationen här kan ändras utan 
meddelande. Slutför inte en design med den här informationen.

De produkter som beskrivs i detta dokument kan innehålla 
designbrister eller fel som är kända som rättelser som kan 
orsaka att produkten avviker från publicerade specifikationer. 
Nuvarande karakteriserade rättelser finns tillgängliga på 
begäran.

Kontakta ditt lokala Intel-säljkontor eller din distributör 
för att erhålla senaste specifikationer och innan du lägger 
in din produktbeställning.

Kopior av dokument med ordernummer och som hänvisas till i 
detta dokument, eller annan Intel-litteratur, kan erhållas 
genom att ringa 1-800-548-4725 eller gå till: 
http://www.intel.com/design/literature.htm.  

Intel(R) är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA 
och andra länder.

* Andra namn och märken kan göras anspråk på som egendom som 
tillhör andra.


Copyright (c) 2001-2015, Intel Corporation. Med ensamrätt.