************************************************************
************************************************************
Tämä asiakirja kuvaa toimet, joilla Intel(R) Rapid 
-varastoteknologia yritys voidaan poistaa manuaalisesti ja 
määrittää järjestelmä uudelleen käyttämään omaa käyttö-
järjestelmäohjainta tallennuslaitteiden ohjainten 
hallintaan.

Jos aiot tehdä nämä toimet, tulosta ensin tämä tiedosto 
viitteeksi. Selvitä sitten SATA-ohjaimen tila Osan 1 
ohjeiden avulla. Tee sen jälkeen Osassa 1 selvitetyn tilan 
mukaan joko Osan 2A tai 2B vaiheet.

VAROITUS: Järjestelmän uudelleenmäärittäminen voi johtaa 
tietojen menetykseen millä tahansa järjestelmän käytössä 
parhaillaan olevilla RAID-levyillä. Intel Rapid 
-varastoteknologia yrityksen poistaminen käynnistyslevyltä 
tai käynnistettävältä RAID-levyltä voi ehkä edellyttää käyttö-
järjestelmän uudelleenasennusta. Voit säilyttää tietojen 
koskemattomuuden varmuuskopioimalla kaikki tiedot, ennen 
kuin jatkat. 

************************************************************
* Osa 1: Järjestelmän tilan selvittäminen
************************************************************

Tämän ohjelman poistovaiheet riippuvat siitä, toimiiko 
järjestelmä RAID- vai AHCI-tilassa.

Voit selvittää järjestelmän tilan tarkistamalla SATA 
–ohjaimen kuvauksen Laitehallinnasta tekemällä seuraavat 
toimet:

1.  Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli.

Microsoft Windows* XP:ssä:

2.  Napauta kaksi kertaa Järjestelmä-sovelmaa perinteisessä 
    näkymässä.

3.  Valitse Laitteisto-välilehti. 

4.  Valitse Laitehallinta.

5.  Etsi Laitehallinnasta merkintä, jonka nimi on SCSI- ja 
    RAID-ohjaimet. Jos merkintä löytyy, laajenna se ja etsi 
    jotakin seuraavista ohjaimista. Jos merkintää ei löydy, 
    siirry vaiheeseen 6.

Microsoft Windows Vista* tai uudempi:

2.  Napauta kaksi kertaa Järjestelmä-sovelmaa perinteisessä 
    näkymässä (tai pientä tai suurta kuvakenäkymää Vindows 
    7*:ssä).

3.  Valitse Laitehallinta vasemmassa ruudussa.

4.  Etsi Laitehallinnasta merkintä, jonka nimi on Storage 
    Controllers. Jos merkintä löytyy, laajenna se ja etsi 
    jotakin seuraavista ohjaimista. Jos merkintää ei löydy, 
    siirry vaiheeseen 6:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA-tila)
      Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on
      C600 series chipset (SATA-tila) SAS-järjestelmä, 
      joka on RAID-tilassa. 
      Siirry osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on
      C600 series chipset SAS-järjestelmä, joka on 
      RAID-tilassa.  
      Siirry osaan 2A alla.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller'
      Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on
      C600 series chipset SATA-järjestelmä, joka on 
      RAID-tilassa. 
      Siirry osaan 2A alla.

    - Jos mitään edellä mainituista ohjaimista ei näy, 
      järjestelmä ei toimi RAID-tilassa. Siirry 
      vaiheeseen 6 alla.

6.  Etsi Laitehallinta-ikkunasta merkintä, jonka nimi on 
    IDE ATA/ATAPI -ohjaimet. Jos merkintä löytyy, laajenna 
    se ja etsi jotakin seuraavista ohjaimista:

   - 'Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller'
     Jos edellä mainittu ohjain löytyy, järjestelmä on 
     C600 series chipset SATA-järjestelmä, joka on 
     AHCI-tilassa. 
     Siirry osaan 2B alla.

   - Jos mitään edellä mainituista ohjaimista ei näy, 
     järjestelmä ei toimi AHCI-tilassa. Intel Rapid 
     -varastoteknologia yritys -ohjelma ei tue muita tiloja.
     Siirry vaiheeseen 7 alla.

7.  Järjestelmä ei vaikuta toimivan RAID- tai AHCI-tilassa.
    Jos järjestelmä mielestäsi toimii RAID- tai AHCI-
    tilassa, etkä näe mitään edellä luetelluista ohjaimista, 
    pyydä tukea järjestelmän valmistajalta tai ostopaikasta.
    Et voi siirtyä Osaan 2, ennen kuin järjestelmän tila 
    on selvitetty.



************************************************************
* Osa 2A: Järjestelmä RAID-tilassa
************************************************************

Tämän jakson vaiheet voidaan tehdä vain järjestelmässä, 
joka on RAID-tilassa. Älä jatka näitä toimia, ellet ole 
tehnyt loppuun Osan 1 vaiheita ja selvittänyt järjestelmän 
todellisen tilan. Lue alla olevat varoitukset, ennen kuin 
jatkat.

VAROITUKSET:
a. Jos RAID 0 -asema poistetaan, kaikki kyseisen aseman 
   tiedot poistetaan pysyvästi. Varmuuskopioi kaikki 
   kriittiset tiedot, ennen kuin jatkat. 

b. Jos käyttöjärjestelmätiedostot ovat RAID-ohjaimeen 
   kytketyllä levyllä tai -asemassa, nämä tiedostot 
   poistetaan ja käyttöjärjestelmä on asennettava uudelleen.


1.  Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt edellä 
    olevat varoitukset.

2.  Käynnistä tietokone uudelleen.

3.  Avaa etäkäynnistyksen käyttöliittymä ja siirry vaiheeseen
    4 alla. Jos etäkäynnistyksen käyttöliittymä ei ole 
    käytettävissä, ohita vaihe 4 ja siirry vaiheeseen 5 alla.

4.  Tee seuraavat toimet, jos option ROM on asennettu:

    4a. Siirry option ROM -kokoonpano -ohjelmaan 
        painamalla Ctrl + I –näppäin-yhdistelmää järjestelmän 
        käynnistyksen aikana.
    4b. Valitse asennusohjelmassa valikon vaihtoehto 2,
        jotta saat esiin 'Delete RAID Volume' -valikon 
        (Poista RAID-asema).
    4c. Valitse poistettava asema ylä- tai ala-
        nuolinäppäimillä.
    4d. Poista valittu asema painamalla Delete-näppäintä 
        ja vahvista poisto painamalla Y-näppäintä. Voit 
        poistaa kaikki asemat toistamalla tämän vaiheen 
        tarpeen mukaan. 
    4e. Sulje asennusohjelma.
    4f. Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
        tavallisesti painamalla F2- tai Delete-näppäintä heti, 
        kun järjestelmän käynnistyminen alkaa).
    4g. Muuta Serial ATA –ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 
        'RAID' arvoksi 'IDE'.
    4h. Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
        -apuohjelma.

5.  Tee seuraavat toimet, jos option ROMia ei ole asennettu:

    5a. Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
        tavallisesti painamalla 'F2'- tai 'Delete'-näppäintä 
        heti, kun järjestelmän käynnistyminen alkaa).
    5b. Muuta Serial ATA –ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 'RAID' 
        arvoksi 'IDE'.
    5c. Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
        -apuohjelma.

6.  Käynnistä tietokone uudelleen.



************************************************************
* Osa 2B: Järjestelmä AHCI-tilassa
************************************************************

Tämän jakson vaiheet voidaan tehdä vain järjestelmässä, 
joka on AHCI-tilassa. Älä jatka näitä toimia, ellet ole 
tehnyt loppuun Osan 1 vaiheita ja selvittänyt järjestelmän 
todellista tilaa. On suositeltavaa, että varmuuskopioit 
kaikki tärkeät tiedot, ennen kuin jatkat. 

1.  Käynnistä tietokone uudelleen.

2.  Siirry järjestelmän BIOS Setup -apuohjelmaan (tehdään 
    tavallisesti painamalla 'F2'- tai 'Delete'-näppäintä 
    heti, kun järjestelmän käynnistyminen alkaa). 

3.  Muuta Serial ATA –ohjaimen IDE-kokoonpanon arvo 'AHCI' 
    arvoksi 'IDE'.

4.  Tallenna muutokset ja sulje järjestelmän BIOS Setup 
    -apuohjelma.

5.  Käynnistä tietokone uudelleen. Käyttöjärjestelmän 
    pitäisi käynnistyä niin kuin aikaisemminkin.


Huomautus: Jos näiden muutosten teossa järjestelmän BIOSiin 
ilmenee vaikeuksia, pyydä tukea emolevyn valmistajalta tai 
ostopaikasta.


************************************************************
* VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
************************************************************

TÄMÄN ASIAKIRJAN TIEDOT ANNETAAN LIITTYEN INTEL-TUOTTEISIIN.
TÄMÄN ASIAKIRJAN NOJALLA EI MYÖNNETÄ MITÄÄN KÄYTTÖOIKEUTTA, 
ILMAISTUA TAI OLETETTUA, ESTOPPEL-PERIAATTEEN MUKAISESTI TAI 
MUUTEN, MIHINKÄÄN IMMATERIAALIOIKEUKSIIN. ELLEI TÄLLAISTEN 
TUOTTEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVISSA INTELIN ANTAMISSA EHDOISSA 
MUUTA MAINITA, INTEL KIISTÄÄ KAIKKI VASTUUT ja INTEL KIISTÄÄ 
MITKÄ TAHANSA ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT LIITTYEN INTEL-
TUOTTEIDEN MYYNTIIN JA/TAI KÄYTTÖÖN, MUKAAN LUKIEN VASTUUT 
TAI TAKUUT, JOTKA LIITTYVÄT SOPIVUUTEEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN 
TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI MINKÄ TAHANSA PATENTIN, 
TEKIJÄNOIKEUDEN TAI MUUN IMMATERIAALIOIKEUDEN LOUKKAAMISEEN.

ELLEI INTELIN KANSSA SOLMITUN KIRJALLISEN SOPIMUKSEN NOJALLA 
MUUTA OLE SOVITTU, INTEL-TUOTTEITA EI OLE SUUNNITELTU EIKÄ 
TARKOITETTU MIHINKÄÄN ERITYISEEN KÄYTTÖKOHTEESEEN, JOSSA 
INTEL-TUOTTEEN VIKAANTUMINEN VOISI AIHEUTTAA VAKAVAN 
VAMMAUTUMISEN VAARAN TAI HENGENVAARAN.

Intel voi muuttaa teknisiä tietoja ja tuotekuvauksia milloin 
tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Suunnittelijat eivät saa 
luottaa merkinnällä "varattu" tai "määrittämättä" merkittyjen 
minkään ominaisuuksien tai ohjeiden puuttumiseen tai 
ominaisuuksiin. Intel varaa tällaiset tulevaisuudessa 
tapahtuvaan määrittämiseen eikä ole missään tapauksessa 
vastuussa ristiriidoista tai yhteensopimattomuuksista, jotka 
voivat aiheutua niiden muuttamisesta tulevaisuudessa. Tämän 
asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
Näitä tietoja ei saa käyttää lopullisen suunnittelun perustana.

Tässä asiakirjassa kuvatuissa tuotteissa voi esiintyä 
suunnitteluvikoja tai painovirheitä, minkä takia tuote voi 
poiketa sen julkaistuista tiedoista. Tällä hetkellä tunnettujen 
virheiden luettelo toimitetaan pyydettäessä.

Hanki uusimmat tekniset tiedot paikallisesta Intel-
myyntipisteestä tai -jälleenmyyjältä ennen tuotetilauksen 
tekemistä.

Kopioita asiakirjoista, joilla on tilausnumero ja joihin 
viitataan tässä asiakirjassa, sekä muuta Intel-kirjallisuutta 
voi tilata soittamalla puhelinnumeroon 1-800-548-4725 tai 
osoitteesta: http://www.intel.com/design/literature.htm. 

Intel(R) on Intel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa 
ja muissa maissa.

* Muut nimet ja brandit voivat olla muiden omaisuutta.


Copyright (c) 2001-2015, Intel Corporation. Kaikki oikeudet 
pidätetään.