************************************************************
************************************************************
Dette dokument skitserer proceduren til at fjerne Intel(R) 
Rapid lagringsteknologi koncern-driversoftwaren manuelt og 
rekonfigurere systemet til at anvende den oprindelige 
operativsystemdriver til styring af lagercontrollere.

Udskriv først dette dokument som reference for at 
gennemføre denne procedure. Gennemfør derefter del 1 for 
at bestemme SATA-controllerens tilstand. 
Afhængigt af den tilstand, der er bestemt i del 1, skal du
udføre enten del 2A eller 2B.

ADVARSEL: Rekonfigurering af systemet kan resultere i tab 
af data på alle RAID-diskenheder, der aktuelt anvendes af 
systemet. Fjernelse af Intel Rapid lagringsteknologi koncern
-driveren fra startdisken eller RAID-startdiskenheden kan 
gøre det nødvendigt at geninstallere operativsystemet. Tag en 
sikkerhedskopi af alle data for at bevare dataintegriteten, 
før du fortsætter. 

************************************************************
* Del 1: Fastlæggelse af systemtilstanden
************************************************************

Trinnene til fjernelse af denne software kan variere 
afhængigt af, om systemet kører i RAID-tilstand eller 
AHCI-tilstand.

Fastslå systemets tilstand ved at se, hvordan SATA-
controlleren vises i Enhedshåndtering ved at følge 
nedenstående trin:

1.  Vælg Kontrolpanel i menuen Start.

For Microsoft Windows XP*:

2.  Dobbeltklikke 'System' fra Klassisk visning.

3.  Vælg fanen 'Hardware'. 

4.  Klikke 'Enhedshåndtering'.

5.  I vinduen Enhedshåndtering, Søg efter det element, 
    som hedder 'SCSI and RAID Controllers'. Hvis dette 
    element er til stede, skal du udvide det og se efter 
    en af følgende controllere. Hvis dette element ikke 
    findes, skal du fortsætte til trin 6:

For Microsoft Windows Vista* eller senere:

2.  Dobbeltklikke 'System' fra Klassisk visning (eller 
    visning af små eller store ikoner i Windows 7*).

3.  Vælg 'Enhedshåndtering' i venstre rude.

4.  Søg efter det element, som hedder 'Storage Controllers' 
    i vinduen Enhedshåndtering. Hvis dette element 
    er til stede, skal du udvide det og se efter en af 
    følgende controllere. Hvis dette element ikke findes, 
    skal du fortsætte til trin 6:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA-tilstand)
      Controller'
      Hvis ovenstående controller er tilstede, er systemet 
      et C600-serie chipsæt (SATA-tilstand) SAS-system i 
      RAID-tilstand. 
      Fortsæt med del 2A nedenfor.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller'
      Hvis ovenstående controller er tilstede, er systemet 
      et C600-serie chipsæt SAS-system i RAID-tilstand. 
      Fortsæt med del 2A nedenfor.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller'
      Hvis ovenstående controller er tilstede, er systemet 
      et C600-serie chipsæt SATA-system i RAID-tilstand. 
      Fortsæt med del 2A nedenfor.

    - Hvis ingen af ovennævnte controllere vises, kører 
      systemet ikke i RAID-tilstand. Fortsæt med trin 6 
      nedenfor.

6.  Søg efter det element, som hedder 'IDE ATA/ATAPI 
    controllere' i vinduen Enhedshåndtering.
    Hvis dette element er til stede, skal du udvide 
    det og se efter en af følgende controllere:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller'
      Hvis ovenstående controller er tilstede, er systemet et
      C600-serie chipsæt SATA-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - Hvis ingen af ovennævnte controllere vises, er               
      systemet ikke i AHCI-tilstand. 
      Intel Rapid lagringsteknologi koncern-softwaren 
      understøtter ingen andre tilstande. Fortsæt med 
      trin 7 nedenfor.

7.  Dit system ser ikke ud til at køre i RAID- eller 
    AHCI-tilstand. Hvis du mener, at systemet kører i 
    RAID- eller AHCI-tilstand, og du ikke får vist nogen 
    controllere, som angivet ovenfor, skal du kontakte 
    systemproducenten eller forhandleren for at få 
    assistance. Du kan ikke fortsætte med 2. del herunder, 
    før du har fastslået systemtilstanden.



************************************************************
* Del 2A: System i RAID-tilstand
************************************************************

Du kan kun udføre proceduren i dette afsnit på et system i 
RAID-tilstand. Fortsæt ikke med denne procedure, medmindre 
du har gennemført trinnene i 1. del for at fastslå, at 
dette er sandt for dette system. Før du fortsætter, skal 
du læse advarslerne herunder.

ADVARSLER:
a. Hvis en RAID 0-diskenhed slettes, bliver alle data på 
   diskenheden slettet permanent. Tag en sikkerhedskopi af 
   alle kritiske data, før du fortsætter. 

b. Hvis en fil eller en diskenhed som er tilsluttet 
   RAID-controlleren indeholder systemfiler, skal disse 
   filer slettes og du skal geninstallere operativsystemet.


1.  Sørg for, at du har læst og forstået ovennævnte 
    advarsler.

2.  Genstart systemet.

3.  Indtast førstartbrugerflade, og fortsæt med trin 4 nedenfor. 
    Hvis der ikke er adgang til førstartbrugerfladen, skal du 
    springe til trin 4 over, og fortsætte med trin 5 nedenfor.     

4.  Gennemfør denne procedure, hvis option ROM’en er installeret:

    4a. Start option ROM konfigurationsværktøj ved at trykke 
        på Ctrl-I, når du bliver anmodet om det under opstarten 
        af systemet.
    4b. I opstartsprogrammet skal du vælge menupunkt 2 for 
        at gå ind i menuen ‘Delete RAID Volume' (Slette RAID-
        diskenhed).
    4c. Vælg den diskenhed, som du vil slette, med pil op 
        eller pil ned.
    4d. Tryk på tasten ‘Del’ for at slette den valgte 
        diskenhed, og tryk på ‘Y’ for at bekræfte sletningen. 
        Gentag om nødvendigt dette trin for at slette alle 
        de diskenheder, der findes. 
    4e. Afslut installationsprogrammet.
    4f. Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved 
        enten at trykke på tasten 'F2' eller 'Delete', når 
        systemet begynder at starte).
    4g. Skift IDE-konfigurationen for Serial ATA Controller 
        fra 'RAID' til 'IDE'.
    4h. Gem ændringer, og afslut systemets BIOS Setup.

5.  Gennemfør denne procedure, hvis option ROM’en ikke er installeret:

    5a. Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved 
        enten at trykke på en tast som f.eks. 'F2' eller  
       'Delete', så snart systemet starter).
    5b. Skift IDE-konfigurationen for Serial ATA Controller 
        fra 'RAID' til 'IDE'.
    5c. Gem ændringer, og afslut systemets BIOS Setup.

6.  Genstart systemet.



************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-tilstand
************************************************************

Du kan kun udføre proceduren i dette afsnit på et system i 
AHCI-tilstand. Fortsæt ikke med denne procedure, medmindre 
du har gennemført trinnene i 1. del for at fastslå, at 
dette er sandt for dette system. Det anbefales, at du tager 
en sikkerhedskopi af alle vigtige data, før du fortsætter. 

1.  Genstart systemet.

2.  Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved enten 
    at trykke på en tast som f.eks. 'F2' eller 'Delete', 
    så snart systemet starter). 

3.  Skift IDE-konfigurationen for Serial ATA-controlleren 
    fra 'AHCI' til 'IDE'.

4.  Gem ændringer og afslut systemets BIOS Setup.

5.  Genstart systemet. Operativsystemet skal startes som 
    før.


Bemærk: Hvis du får problemer med at foretage disse 
ændringer af system-BIOS’en, skal du kontakte 
producenten eller forhandleren af systemkortet for at 
få assistance.

************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE                                      *
************************************************************

INFORMATIONEN I DETTE DOKUMENT LEVERES I FORBINDELSE MED 
PRODUKTER FRA INTEL. DETTE DOKUMENT MEDDELER INGEN LICENS, 
HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET ELLER IFØLGE BERETTIGET 
ANTAGELSE, TIL NOGEN FORM FOR INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER. 
UNDTAGEN SOM ANGIVET I INTELS SALGSBETINGELSER VEDRØRENDE SÅDANNE 
PRODUKTER, PÅTAGER INTEL SIG INTET ANSVAR OG FRASKRIVER SIG 
ENHVER UDTRYKKELIG OG UNDERFORSTÅET GARANTI, DER VEDRØRER SALGET
OG/ELLER BRUGEN AF INTEL-PRODUKTER, HERUNDER ANSVAR OG GARANTIER 
I RELATION TO EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED ELLER 
UKRÆNKELIGHED AF PATENTER, COPYRIGHTS OG ANDRE INTELLEKTUELLE 
EJENDOMSRETTIGHEDER.

MEDMINDRE ANDET ER SKRIFTLIGT AFTALT MED INTEL, ER INTEL-PRODUKTER 
HVERKEN DESIGNET TIL ELLER BEREGNET TIL NOGEN FORM FOR APPLIKATION, 
HVORI ET SVIGTENDE INTEL-PRODUKT KAN MEDFØRE EN SITUATION, DER 
INVOLVERER PERSONSKADE ELLER DØD.

Intel kan til hver en tid ændre specifikationer og produktbeskrivelser
uden forudgående varsel. Udviklere må ikke henholde sig til 
funktioner eller egenskaber, der er markeret "reserveret" eller 
"udefineret", eller fraværet af sådanne funktioner eller egenskaber. 
Intel har reserveret sig retten til at definere dem i fremtiden og 
har intet ansvar overhovedet for konflikter eller inkompatibilitet, 
der måtte opstå som følge af fremtidige ændringer dertil. 
Denne information kan ændres uden varsel. Afslut ikke et design
på baggrund af denne information.

De produkter, der beskrives i dette dokument, kan indeholde 
designdefekter eller -fejl, kendt som errata, hvilket kan medføre, 
at produktet afviger fra de offentliggjorte specifikationer. 
Nuværende karakteriseret errata udleveres på forespørgsel.

Kontakt dit lokale Intel-salgskontor eller din distributør
for at få de sidste nye specifikationer, inden du bestiller 
produktet.

Kopier af dokumenter med et ordrenummer og som der henvises
til i dette dokument, eller andre udgivelser fra Intel, udleveres 
ved at ringe til 1-800-548-4725 eller besøge: 
http://www.intel.com/design/literature.htm. 

Intel(R) er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og 
andre lande.

* Andre kan have krævet ejerskab af andre navne og mærker


Copyright (c) 2001-2015, Intel Corporation. 
Alle rettigheder forbeholdt.
